□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

가. 제품명: 아셀렌산소다 (SODIUM SELENITE)

나. 일반적 특성:

-화학물질군: 무기염류

다. 유해성 분류: 유독성물질

라. 제품의 용도: 사료첨가제 (동물약품)

마. 제조자 정보

-업체명: (주)동우T M C

-주소: 경남 김해시 생림면 나전리 554-5

-전화번호: 055.323-3663

바. 공급자/유통업자 정보: 제조자 정보와 동일

사. 작성부서 및 이름: 관리부 김석현

아. 작성일자: 1999. 5. 24.

자. 개정횟수 및 최종개정일자: 1회 2001. 1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

화 학 물 질 명	이 명 (異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
Sodium Selenite		10102-18-8	42%

*식별번호: RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 번호

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 위험 유해성

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

-1-

유럽연합(EC) 분류:

T  독성물질

R 23/25-33

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체

주요한 건강위험성: 삼켰을 때 치명적일 가능성이 있음, 피부 화상, 눈 화상,

점막 화상, 호흡 자극 (심할 수도 있는)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 마늘 냄새나는 호흡, 금속 맛,

호흡곤란, 두통, 폐 울혈, 신장 이상, 간 이상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 시력불선명.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 후두염, 금속 맛, 구토, 위통, 호흡곤란, 사망.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

-2-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. 응급조치 요령

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를

받을 것.

섭취: 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취의 경우에는

위 세척을 고려할 것.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. 폭발 화재시 대처방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 주변화재에

적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

-3-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6. 누출사고시 대처방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것.

소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출된 물질의

처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로

용기를 이동할 것.

다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS

15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 45.4 kg (100 파운드). 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7. 취급 및 저장방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. TPQ (미국 SARA 302규정)이상의

양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section

303은  지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을

요구한다(U.S. EPA 40 CFR 355.30).

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8. 노출방지 및 개인보호구

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

노출기준:

-4-

나트륨 아세렌산염(SODIUM SELENITE):

셀레늄 과 화합물 (as Se)(SELENIUM AND COMPOUNDS (as Se)):

산업안전보건법 :

- TWA :  0.2mg/m3

- STEL : -

0.2 mg/m3 OSHA TWA

0.2 mg/m3 ACGIH TWA

0.2 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

0.1 mg/m3 DFG MAK 4 회수/교대조 (총분진)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수

있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

측정 요소:

셀렌(Se)

1 mg/m3

방진마스크.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

송기마스크.

공기호흡기(전면형).

대피 -

-5-

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9. 물리화학적 특성

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

물리적 상태 : 분말

색상: 흰색

냄새: 없음

분자량: 172.94

분자식: Na2SeO3

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중: 없음

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 약 염기성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 알코올

-6-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

10. 안정성 및 반응성

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 자료없음.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 나트륨 산화물, 셀레늄.

중합 반응: 중합하지 않음.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11. 독성에 관한 정보

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

나트륨 아세렌산염(SODIUM SELENITE):

독성 자료:

7 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3.

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

고독성: 섭취.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

-7-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12. 환경에 미치는 영향

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

환경독성 자료:

어독성: 9000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어.

무척추동물 독성: 1100 ug/L 48 시간 EC50 (사망율) 물벼룩.

기타 독성: 460 ug/L 50 시간 (스트레스) 발톱있는 두꺼비.

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 815 ug/L 120 시간 BCF (잔여) 불루길 송어 10 ug/L.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

13. 폐기시 주의사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

유해 폐기물 번호: D010. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의

기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 1.0 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14. 운송에 필요한 정보

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

나트륨 셀레니트-NA2630; 6.1; II; 독

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

15. 법적 규제현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

셀레늄 (SODIUM SELENITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

-8-

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

나트륨 아세렌산염(SODIUM SELENITE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규정

나트륨 아세렌산염(SODIUM SELENITE): 100/10000 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규정

나트륨 아세렌산염(SODIUM SELENITE): 100 LBS RQ

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

셀레늄 과 화합물 (as Se)(SELENIUM AND COMPOUNDS

(as Se))

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 233-267-9

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 23/25        흡입하거나 삼키면 독성이 있음.

R 33           축적효과의 위험이 있음.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 20/21        사용시 음식물이나 음료수를 섭취해서는 안되며 금연할 것.

S 28b          피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여

-9-

즉시 세척할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의

조언을 구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를

함께 제공토록 함.).

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

16. 기타 참고사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

가. 자료의 출처:

본 MSDS는 산업안전보건법 제41조, 노동부고시 제96-24 (물질안전보건자료의 작성,비치등에 관한 기준) (별표2) 양식에 맞게 미국 MDL Information system Inc사의영문 OHS MSDS, 일반문헌 등을 가공, 첨가하고 국내 관련 규제법규 현황 등을추가하였음나. 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 실

제 국내 관련 법규 현황과 일치하지 않을 수도 있다.

본 MSDS를 사전 허가 없이 상업적 목적으로 재판매, 한글이외의 제 3국어 번역은 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람.

-10-