1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명 : 염화가리 (POTASSIUM CHLORIDE) 나. 일반적 특성 : 백색 입방형의 결정 또는 백색 분말이며 무취 염미를 가졌음. 다. 유해성 분류 : 라. 제품의 용도 : 카리염류의 제조,감미료 강화제,열처리제,각 식품의 조미료. 마. 제조자 정보 ― 업 체 명 : (주) 동 우 T M C ― 소 재 지 : 경상남도 김해시 생림면 나전리 554-5번지 ― 전화번호 : 055) 323 - 3663 바. 공급자/유통업자 정보 : 제조자 정보와 동일 사. 작성부서 및 이름 : 관리부 김 석 현
2. 구성성분의 명칭 및 함유량
화 학 물 질 명	이 명 (異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함 유 량 (%)
염화가리	염화칼륨(KCL)	7447-40-7	99
3. 위험□유해성
* CERCLA지수(0-3): 보건=3, 화재=0, 반응성=0, 지속성=0 * NEPA 지수(0-4): 보건=1, 화재=0, 반응성=0 가. 응급상황을 위한개요 - 무색과 무취의 강한 생리식염수 맛을 지닌 흰색의 결정체또는 과립상의 가루. - 먼지의 흡입을 피할 것. - 눈,피부,외부에 접촉시키지 말 것. - 용기는 완전히 밀폐시켜둘 것. - 취급 후에는 철저하게 씻을 것. - 적절한 환기하에서 사용할 것. 나. 잠재적 건강영향 * 흡입 - 단기폭로: 자극이 발생될 수 있음 - 장기적영향: 주요한 역효과에 대한 정보 없음 * 피부접촉,눈접촉 - 단기폭로: 자극이 발생될 수 있음 - 장기폭로: 자료없음 * 섭취 -단기폭로: 발열,구토,소화장애,잦은 Urination,음식섭취곤란,저혈압,불규칙한 심장박동,현기증,numbness,신장손장,마비와경련이 야기될 수 있음. -장기적 영향; 반복적인 단기폭로에 의한 영향이 야기 될 수 있음 다. 발암성 - 산업안전보건법: 없음 - OSHA: 없음 - NTP: 없음 - IARC: 없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 아래 위 눈꺼풀을 들어올린 채 화학물질이 완전히 남아있지 않을때까지 다량의

물로 씻어낼 것(최소한15~20분간)

- ph가 정상치가 될 때까지 생리식염수로 계속해서 씻어낼것(약30~60분)

나. 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로서 노출 부위를 씻을 것

- 만약 자극이 진전되면 의사의 진료를 받을 것

다. 흡입했을 때

- 폭로지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는곳으로 옮길것

라. 먹었을 때

- 구토를 할 경우 흡인방지를 돕기 위해 머리를 엉덩이보다 낮게 유지할것

마. 의사의 주의사항

- 증상에 대한 지지요법을 실시할 것

5. 폭발, 화재 시 대처 방법

가. 화재 및 폭발위험; 열이나 불꽃에 폭로되면 경미한 화재 위험이 있음

나. 소화제: 화재 주변 상황에 적절한 소화제를 사용할 것

다. 진화: 심한 위험은 아님,가능하다면 용기를 화재지역으로부터 제거할것

라. 유해연소 생성물: 열분해 생성은 염화물의 독성과 부식성 흉을 포함할 수 있음

마. 연소 시 발생 유해 물질 : 자료 없음

바. 사용해서는 안되는 소화제 : 자료 없음

사. 인화점: 자료없음

아. 폭발상한치; 자료없음

자. 폭발하한치: 자료없음

차. 자연발화점: 자료없음

6. 누출 사고 시 대처 방법

* 직업적 유출: 추후처방을 위해 용기를 깨끗하게 한 다음 적절한 곳에 보관할 것

7. 취급 및 저장 방법

* 이물질을 저장시는 중앙정부 및 지방자치단체규정을 준수할 것

29CJR 1910, 106에 따라 저장할 것

산화성 물질로부터 분리시켜 둘 것

같이 두어서는 안되는 물질들과는 격리시켜둘 것

8. 노출방지 및 개인보호구

가.폭로기준: OSHA, ACGIH,NIOSH 에 의해 정해진 직업적 폭로제한이 없음

나. 환기: 국소박이 시설을 설치할 것

다. 눈보호: 근로자는 이물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분지보호            용 고글형 보안경을 착용하여야 함

라. 보호의: 근로자는 이물질에의 반복 또는 장기적인  피부접촉을 방지하기 위하여

적절한 보호의와 장비를 착용하여야 함

마. 보호장갑: 근로자는 이물질과 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을

착용하여야 함.

9. 물리화학적 특성

가. 외관: 무취와 무색의 또는 흰색의 강한 식염수 맛을 지닌 결정체,과립상의 가루

나. 분자량: 74.55

다. pH :5.4~8.6 (5% soln에서)

라. 용해도: 23.8%

마. 끓는점: 1418 ◁(770 ℃)

바. 분자식: KCI

사. 취기한계: 자료없음

아. 증발율: 자료없음

자. 증기밀도: 자료없음

차. 비중 : 1.984

카. 용해도: 글리세롤,알칼리,에테르에 용해됨,알콜에 약간 용해됨.

아세톤에는 용해안됨

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성: 상온 및 상압에서 안정함

나. 피해야 할 조건: 보도된 자료없음

다. 피해야 할 물질:

산(강): 유독한 산화물 기체를 내뿜음

브롬 프루오라이드: 심하게 반응

Steel: 젖으면 부식제가 될 수 있음

황산 + Potassium permanganate: 폭발가능

라. 유해한 분해 산물: 열분해생성은 염화물의 독성 및 부식성 흠을 포함 할 수 있음

마. 중합반응: 상온 상압에서 위험한 중합반응

11. 독성에 관한 정보

가. 자극성 자료: 500mg/24시간,눈-토끼:약함

나. 독성자료

- LDL0 : 938mg/Kg/2일, 경구-유아

- TLD0 : 60mg/Kg/1일, 경구-여성

- LD50 : 20mg/Kg, 경구-남자

- LD50 : 2600mg/Kg, 경구-라트

- LD50 : 1500mg/Kg, 경구-마우스

- LD50 : 2500mg/Kg, 경구-기나아피그

- LDL0 : 2550mg/Kg, 피아-기니아피그

- LD50 : 142mg/Kg, 복막내-라트

- LD50 : 117mg/Kg, 복막내-마우스

- LD50 : 77mg/Kg, 복막내-기나아피그

- LD50 : 660mg/Kg, 복막내-라트

- LD50 : 1181mg/Kg, 복막내-마우스

- LDL0 : 900mg/Kg, 복막내-기니아피그

- LDL0 : 13020mg/Kg,intra arterial 복막내-기니아피그

- LDL0 : 40mg/Kg,Parenteral 복막내-기니아피그

다. 발암성: 없음

라. 국소영향: 없음

마. 급성독성 수준: 섭위에 의한 보통의 독성

12. 환경에 미치는 영향

가. 환경영향 지수(0~4): 자료없음

나. 급성수게독성: 자료없음

다. 분해성: 자료없음

라. 로그생체축적지수(BCF): 자료없음

13. 폐기시 주의사항

* 중앙정부 및 지방자치단체정부 규정을 폐기시 준수 할 것

14. 운송에 필요한 정보

* 일반적으로 표기된 분류가 없음

15. 법적 규제 현황

가. 한국

산업안전보건법: -

유해화학물질관리법: -

소방법: -

나. 미국

TSCA: 규정

CERCLA 제103조(40CFR 302,4):미규정

SARA 제 302조(40CFR 355.30): 미규정

SARA 제 304조(40CFR 355.40): 미규정

SARA 제 313조(40CFR 372.65): 미규정

OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119); 미규정

SARA 유해성범주: SARA 제 311/312조(40 CFR 370.210)

급성유해성: 있음

만성유해성; 없음

화재유해성; 없음

반응위해성: 있음

16. 기타 참고 사항

* 제공기간; 한국산업안전공단 산업보건지도국